|  |  |
| --- | --- |
|  M:\02 Реклама\01 Фотографии\Продукция\фото ЭП40\чистый2.jpg M:\02 Реклама\01 Фотографии\Фотографии, использованные в презентациях\Материалы видеопрезентации для Красковского\EP41 RN.tif M:\02 Реклама\01 Фотографии\Фотографии, использованные в презентациях\Материалы видеопрезентации для Красковского\EP410.tifM:\02 Реклама\01 Фотографии\Фотографии, использованные в презентациях\Материалы видеопрезентации для Красковского\Untitled-430.png | **Электроприводы многооборотные серии ЭП4 общепромышленного, взрывозащищенного исполнения и для атомных станций****Применение:** электроприводы ЭП4 предназначены для дистанционного и местного управления запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматурой многооборотного типа, а также неполноповоротной и прямоходной арматурой при их использовании в комбинации со вспомогательными механизмами. Устанавливаются в закрытых помещениях, под навесом, на открытом воздухе, а так же в любых системах и помещениях атомных станций**Характеристики:** 1) диапазон крутящего момента: - для многооборотной арматуры: от 30 до 24000 Н.м- для неполноповоротной арматуры (с дополнительным редуктором) до 170 000 Н.м 2) диапазон частот вращения выходного вала: от 4 до 180 об/мин3) блочно-модульная конструкция4) маслонаполненный редуктор**Соединение приводов с арматурой:**- СТ ЦКБА 062-2009 (ОСТ 26-07-763-73) А,Б,В,Г,Д- ISO 5210 (F07,F10,F14,F16,F25,F30,F35,F40)- DIN 3210**Типы блоков управления:**- механический (серия **М1**)- электронный блок концевых выключателей (серия **Э2**)- электронный интеллектуальный модуль (серия **Э1**), включающий в себя встроенные реверсивные пускатели, дискретное (24В DC), аналоговое (4-20 мА) и цифровое (RS-485, протоколы обмена Modbus и Profibus) управление, энергонезависимую память, функции самодиагностики и др.**По сфере применения:** - общепромышленные (ТУ 3791-002-70780838-2007)**-** взрывозащищенные (ТУ 3791-001-70780838-2005)- для атомной энергетики (ТУ 3791-004-70780838-2007)**Степень защиты от проникновения внутрь оболочки пыли и воды:**  IР67, (опционно IP68), по ГОСТ 14254**Вибростойкость:** исполнение М6 по ГОСТ 17516.1 (возможно исполнение для применения в установках с повышенным уровнем вибрации, в частности, в компрессорных установках)**Тип силового электропитания:**- трехфазная сеть переменного тока, 380 В (660 В для высоковольтного исполнения), частотой 50 Гц**Температура эксплуатации:** от -60 до +60**Взрывозащита** по ТУ 3791-001-70780838-2005:- конструктивная схема ЭП41, ЭП410 - категория взрывозащиты 1ЕхdIIBТ4, 1Ex db IIC T4 Gb- конструктивная схема ЭП43 - с маркировкой взрывозащиты 1ЕхdIIBТ4 по ГОСТ 30 852.0-2002- ЭП4Ш - рудничного исполнения по ГОСТ 30 852.20-2002 и ГОСТ 30 852.1-2002 с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой взрывозащиты PB Exd по ГОСТ30 852.0-2002- ЭП4S - рудничное исполнение по ГОСТ 30 852.20-2002 с видом взрывозащиты «взрвонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30 852.1-2002 и «взрывобезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ 30 852.10-2002 с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой взрывозащиты РВЕхd[ia] по ГОСТ 30 852.0-2002**Срок службы:** не менее 30 лет**Ресурс работы:** - не менее 10 тыс. циклов для приводов запорной арматуры- не менее 3,5 млн. пусков для приводов запорно-регулирующей арматуры |